#!/usr/bin/env bash

sudo modprobe v4l2loopback devices=1 exclusive_caps=1 video_nr=4 card_label="virt_webcam"
ffmpeg -f v4l2 -input_format mjpeg -framerate 30 -video_size 1280x720 -i /dev/video-webcam -vcodec copy -pix_fmt yuyv422 -f v4l2 /dev/video4
sudo rmmod v4l2loopback
